报价单
福州市水务文化旅游有限公司：

我司已详尽阅读贵司采购询价函，现对贵司采购的晋安湖公园灯光布置服务项目服务响应报价如下： 

	大榕树采购清单

	序号
	项目名称
	单位
	规格
	数量
	含税单价（元)
	含税总价（元)
	备注

	1
	七彩流星灯
	个
	（1）规格500mm
（2）防水ABS外壳，IP65户外防水等级
（3）设备需有3C认证或CE认证
	560
	
	
	

	2
	变压器
	个
	（1）DC12V防水开关电源，带过载/短路保护
（2）设备需有3C认证或CE认证
	25
	
	
	

	3
	星球灯
	个
	（1）直径300mm，木星/金星/地球造型
（2）防水ABS外壳，IP65户外防水等级
（3）设备需有3C认证或CE认证
	70
	
	
	

	4
	配电箱
	个
	（1）户外防水配电箱，尺寸200×300mm
（2）IP65户外防水等级，冷轧钢板喷塑（3）设备需有3C认证或CE认证
	6
	
	
	

	5
	动感灯带
	米
	（1）规格15×10mm
（2）防水ABS外壳，IP65户外防水等级
（3）设备需有3C认证或CE认证
	560
	
	
	

	6
	电线配件
	项
	（1）2×1.0mm²PVC绝缘套管
（2）设备需有3C认证或CE认证
	13
	
	
	

	7
	网络信号线
	米
	（1）超五类网线，无氧铜，国标
（2）设备需有3C认证或CE认证
	400
	
	
	

	8
	控制器
	个
	（1）24V专用灯带控制器
（2）设备需有3C认证或CE认证
	7
	
	
	

	9
	辅材
	项
	（1）含接线端子、扎带、膨胀螺丝、线槽等安装辅材
	1
	
	
	

	10
	安装作业
	项
	（1）灯带安装、电源接入、系统调试
（2）含场内二次搬运、上坡、垂直运输
（3）物料安装所需设备，如高空作业吊车平台
（4）操作人员须具备相关证件，如电工作业证、高处作业操作证
	1
	
	
	

	小计
	
	

	小榕树采购清单

	序号
	项目名称
	单位
	规格
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	11
	七彩流星灯
	个
	（1）规格500mm
（2）防水ABS外壳，IP65户外防水等级
（3）设备需有3C认证或CE认证
	360
	
	
	

	12
	变压器
	个
	（1）DC12V防水开关电源，带过载/短路保护
（2）设备需有3C认证或CE认证
	24
	
	
	

	13
	配电箱
	个
	（1）户外防水，尺寸200×300mm
（2）IP65户外防水等级，冷轧钢板喷塑
（3）设备需有3C认证或CE认证
	1
	
	
	

	14
	星球灯
	个
	（1）直径300mm，木星/金星/地球造型
（2）防水ABS外壳，IP65户外防水等级
（3）设备需有3C认证或CE认证
	60
	
	
	

	15
	动感灯带
	米
	（1）规格15×10mm
（2）防水ABS外壳，IP65户外防水等级
（3）设备需有3C认证或CE认证
	260
	
	
	

	16
	电线配件
	项
	（1）2×1.0mm²PVC绝缘套管
（2）设备需有3C认证或CE认证
	9
	
	
	

	17
	网络信号线
	米
	（1）超五类网线，无氧铜，国标
（2）设备需有3C认证或CE认证
	200
	
	
	

	18
	控制器
	个
	（1）24V专用灯带控制器
（2）设备需有3C认证或CE认证
	3
	
	
	

	19
	辅材
	项
	（1）含接线端子、扎带、膨胀螺丝、线槽等安装辅材
	1
	
	
	

	20
	安装作业
	项
	（1）灯带安装、电源接入、系统调试
（2）含场内二次搬运、上坡、垂直运输
（3）物料安装所需设备，如高空作业吊车平台
（4）操作人员须具备相关证件，如电工作业证、高处作业操作证
	1
	
	
	

	小计
	
	

	合计
	¥________（大写：人民币________________） 

	备注：

1.本项目最高控制价金额（含税）为¥73000.00。

2.本项目采购的产品的报价需含税（报价人需开具对应税率的增值税专用发票），含税单价固定，不再进行调整，，根据实际验收数量进行结算，但最终结算金额不得超过报价总金额。

3.报价人报价应包含货物的制作、包装、运输（含运输保险）、安装布置、设备调试、维修保养、设备拆卸、清场整理、损耗、材料、税金等所发生的一切费用，各报价人应理性评估可能存在的风险，采购人不另行支付其他任何费用。


报价人（公司全称并加盖公章）：                   
日期：

注：1、填写此表格时不得改变表格的形式和内容。

    2、如有需要对报价或其它内容加以说明，也可在备注一栏中填写。
